1. Prepara lo sviluppo e accertati che sia a 20° (tolleranza ± 0.5° in allegato curva dei tempi)

2. Prepara l’arresto e accertati che sia a 20° (tolleranza ± 5°)

3. Prepara il fissaggio e accertati che sia a 20° (tolleranza ± 5°)

4. Prepara acqua distillata e imbibente e accertati che sia a 20° (tolleranza ± 5°)

5. Prepara il timer e ripassa le funzioni (io un paio di volte dopo aver impostato il conto alla rovescia; al posto dell’avvio ho schiacciato il reset con caduta nel panico)

6. Prepara la tank con il coperchio rosso aperto

7. Prepara un bagnomaria a 20° (tolleranza ± 5°) per le emergenze

8. Prepara le caraffe

9. Versa lo SVILUPPO nella tank batti la tank 3-4 volte sul piano per eliminare le bollicine

10. Tappa la tank e fai partire il tempo

11. Ribalta per 30” consecutivi la tank (1 giro ogni 3” circa)

12. Posa la tank e riprenditi hai un minuto di tempo per riorganizzare le idee

13. Ogni minuto ribalta la tank per 10” (3 giri) se pensi che la temperatura sia troppo alta metti la tank a bagnomaria

14. Puoi ogni tanto stappare il tappo rosso della tank e inserire il termometro per controllare la temperatura (ma non ti ci fissare)

15. Quando mancano 10”-15” stappa la tank (sempre il tappo rosso) e versa lo sviluppo nella sua caraffa

16. Versa l’arresto quando finisce il tempo di sviluppo sbatti di nuovo la tank  sul piano 3-4 volte e (dopo aver ritappato la tank) esegui ribaltamenti per circa 30”

17. Stappa la tank (sempre il tappo rosso) e versa l’arresto nella sua caraffa

18. Versa il fissaggio nella tank sbatti 3-4 volte sul piano tappa con il tappo rosso e fissa per 5’ (senza i 30 secondi di ribaltamenti iniziali) fai 10” di ribaltamenti ogni minuto

19. Siccome il fissaggio non è critico puoi usare questi 5’ per rimettere a posto tutta l’attrezzatura

20. Stappa la tank (sempre il tappo rosso) e versa il fissaggio nella sua caraffa

21. Riempi la tank di acqua del rubinetto ribalta un paio di volte e svuota; fallo per 2-3 volte (leva il grosso del fissaggio)

22. Esegui il lavaggio Ilford che consiste nel: riempire la tank di acqua del rubinetto, ribaltare x volte, svuotare la tank (eseguire per x che vale 5, 10, 20, 40 [40 l’ho aggiunto io non si sa mai])

23. Svuota la tank apri il tappo a vite ed estrai la spirale lascia la tank capovolta per levare più acqua possibile e scuoti la spirale per levare più acqua possibile (non essere troppo violento altrimenti la pellicola esce dalle spire e succede casino)

24. Rimetti la spirale nella tank senza tappare niente versa l’acqua distillata + imbibente fino a ricoprire la spirale

25. Fai ruotare la spirale delicatamente per non creare tanta schiuma (per circa 1 minuto)

26. Butta via l’acqua distillata + imbibente e scuoti leggermente la spirale per togliere più acqua possibile

27. Togli il negativo dalla spirale cercando di non toccare dove ci sono le immagini e appendilo ad asciugare; questo punto fallo tutto nel luogo dove appendi per non stare a girare per casa con il negativo steso

28. Guarda le immaginine sviluppate e godi come un riccio

29. Vatti a sdraiare sul letto e fai andare via la tensione

30. Ogni tanto vai a rivedere le immaginine (non troppo spesso perché sennò rischi l’impolveramento)

